关于2024年1月30日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2024年1月30日－2024年2月5日（5日）。

    电话：0372—8181590

    通讯地址：滑东新区创业大道与欧阳路交叉口东150米路南（456400）

    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设****单位** | **项目****名称** | **建设****地点** | **环境影响评价机构** | **建设项目****概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | 滑县精彩体育用品有限公司 | 年产30万件体育用品建设项目 | 河南省安阳市滑县赵营镇中新庄村 | 河南高晟环保科技有限公司 | 占地面积为6666.7平方米，总投资2000万元，环保投资26.5万元 | 1. 废气：上料、雕刻工段、干式抛光工段密闭作业，经集气罩收集通入覆膜袋式除尘器进行处理，由15m高的排气筒排放；有机废气经集气管道收集后由“UV光氧催化+活性炭吸附”处理通过15m 高排气筒排放；废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、、《合成树脂工 业 污 染 物 排 放 标 准 》（GB31572-2015）表5特别排放限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业排放限值要求《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制 定技术指南（2020 年修订版）》（环办 大气函〔2020〕340 号）中工业涂装绩 效分级 A 级企业排放限值要求。2.废水：生活废水经经一座10m³化粪池处理后，定期清掏，用于沤制农肥；湿式抛光废水经一座20m³沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。3.噪声：经采取基础减振、密闭厂房隔声等措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。4 .固体废物：沉淀池废渣、废竹片和残次品、除尘器收集的粉尘，集中收集后暂存 10m2固废暂存间，定期外售；废漆桶、废灯管和废活性炭，集中收集后暂存一座 10m2危废暂存间，交由有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 2 | 滑县腾翼塑料制品有限公司 | 年生产500万个塑料衣架、塑 料碗、塑料袋、塑料壶迁建 项目 | 滑县西环路与 卫河路交叉口向北300米路 西丰悦公司2号仓 | 河南高晟环保科技有限公司 | 占地面积为820平方米，总投资100万元，环保投资8万元 | 1. 废气：破碎机密闭，废气负压收集进入覆膜袋式除尘器处理后通过15m 高的排气筒排放；注塑机密闭运行，设置移动集气罩，先收集废气，再开口取料；吹膜机、制袋机、印刷机和刷标机二次密闭（吹膜机、制袋机、印刷机和刷标机上方设置集气罩，集气罩四周设置软帘），收集的有机废气排入“UV 光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理后通过15m高排气筒排放。废气排放需满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表 5 特别排放限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业 A 级企业要求、《关于印发安阳市 2019 年工业大气污染治理 5 个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196 号）。
2. 冷却废水用于厂区洒水降尘，循环利用不外排；

职工生活污水依托现有厂区一座10m3化粪池处理后，定期清掏，用于沤制农肥。1. 经采取基础减振、密闭厂房隔声等措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值。
2. 除尘器收集的粉尘、废包装物、残次品和边角废料，集中收集后，置于一座 10m2固废暂存间，固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋

污染控制标准》（GB18599-2020）要求，其中残次品和边角废料经收集破碎后回用， 除尘器收集的粉尘作为原料回用，废包装袋定期外售综合利用。 废油墨桶、印刷机清洗剂、废印版、废活性炭、废灯管集中收集后，置于一座 10m2危废暂存间，危废暂存间满足危险废物执行《危险废物 贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，定期交由有资质单位处置。  |