关于2024年2月21日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对3个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2024年2月21日－2024年2月27日（5日）。

    电话：0372—8181590

    通讯地址：滑东新区创业大道与欧阳路交叉口东150米路南（456400）

    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设**  **单位** | **项目**  **名称** | **建设**  **地点** | **环境影响评价机构** | **建设项目**  **概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1. | 河南通顺塑业有限公司 | 产300吨隔热条和300吨板、管、型材建设项目 | 河南省安阳市滑县上官镇崔阳城村东南约740米 | 河南万明环保咨询有限公司 | 总投资200万元，环保投资15.5万元 | 1. 废气：各生产线上料投料口三面封闭顶部安装集气罩，混料机密闭作业设置负压集气管道，粉碎、研磨及筛分各工序进行二次封闭，废气收集后由覆膜滤料袋式除尘器处理通过15m高排气筒排放；挤出、造粒工序设备四周加装软帘，上方安装集气罩，废气收集后由“低温等离子+活性炭吸附”装置净化处理通过15m高排气筒排放；注塑工序设备四周加装软帘，上方安装集气罩，废气收集后由“光氧催化+活性炭吸附装置”处理通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业A级要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。  2. 废水：冷却废水循环使用，定期更换，用于厂区洒水降尘，不外排；生活废水依托现有化粪池（5m³）处理后由建设单位定期清掏用于肥田。  3. 噪声：经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。  4. 固体废物：废包装袋经10m2暂存后定期外售；边角料、不合格产品直接回用于生产；除尘灰经布袋收集后回用于生产；废活性炭、废UV灯管暂存于10㎡危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 2. | 滑县金凤设备有限公司 | 年产10万件  塑料配件及塑料制品建设项目 | 滑县上官镇崔阳城村东侧约 552 米 | 不新增占地面积，总投资50万元，环保投资15万元。 | 河南万明环保咨询有限公司 | 1. 废气：混料工序投料口三面封闭，顶部安装集气罩、破碎工序车间内二次封闭，顶部安装集气罩，废气经负压集气管道收集，共经1套高效覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；注塑工序出料口密闭集气，注塑设备四周加装软帘，顶部安装集气罩，废气经“低温等离子+活性炭吸附”处理后通过15m 高排气筒排放。废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求、《挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求及《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值。  废水：项目生产过程冷却水循环使用，定期更换，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托现有厂区5m3化粪池处理后，定期清掏沤制农肥。  噪声：经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类、4类（东厂界）标准。  固体废物：残次品和废边角料收集后回用于生产，除尘器收集的粉尘回用于生产，废包装袋经10m2 一般固废暂存间收集后定期外售综合利用。废活性炭暂存于10m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一处置。 |
| 3. | 河南槊鹏塑料科技有限公司 | 年产2550吨塑料颗粒改性建设项目 | 滑县上官镇崔阳城村东侧约392米 | 占地面积3300平方米，总投资100万元，环保投资21.1万元。 | 河南万明环保咨询有限公司 | 1. 废气：  施工期：必须严格按照《安阳市2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（安环委办〔2023〕20号）文件要求，严格落实工程建设工地扬尘“六个百分之百”措施；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；每天定期不定期洒水，4级以上大风天气严禁作业；落实县环境污染攻坚办发布的重污染天气应急管控要求。  营运期：混料工序投料口三面封闭，顶部安装集气罩、破碎工序车间内二次封闭，顶部安装集气罩，废气经负压集气管道收集，共经1套高效覆膜袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；挤出头密闭集气，挤出设备四周加装软帘，顶部安装集气罩，废气经“低温等离子+活性炭吸附”处理后通过15m 高排气筒排放。废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值、《挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）限值要求及《河南省重污染天气重点行业应  急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级要求。  废水：  施工期：施工废水沉淀后全部回用于施工或洒水降尘；洗手废水直接泼洒场地抑尘。  营运期：冷却废水循环使用，定期更换，用于厂区洒水降尘，不外排。生活污水经5m3化粪池处理后由建设单位定期清掏沤制农肥。  噪声：  施工期：采用低噪声、低振动的的施工机械，采用先进施工工艺，在保证工程质量的基础上，提高工作效率，缩短作业时间；合理安排施工时间，优化施工组织设计，避免高噪声设备同时施工；夜间22:00至次日6:00禁止施工；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；加强与周边居民和单位的沟通，主动接受公众的监督。  营运期：经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。  固体废物：  施工期：废弃土方和建筑垃圾用于现场回填使用，不外排；废弃钢筋头集中收集后由废品收购站进行回收利用；生活垃圾统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置。  营运期：废包装袋经10m2暂存后定期外售；边角料、不合格产品直接回用于生产；除尘灰经布袋收集后回用于生产；废活性炭暂存于10m2危废暂存间后，定期交由有资质单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一处置。 |