关于2024年3月27日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2024年3月27日－2024年4月2日（5日）。

    电话：0372—8181590

    通讯地址：滑东新区创业大道与欧阳路交叉口东150米路南（456400）

    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设**  **单位** | **项目**  **名称** | **建设**  **地点** | **环境影响评价机构** | **建设项目**  **概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1. | 河南森氏新型材料有限公司 | 年产3000吨橡塑密封材料建设项目 | 河南省安阳市滑县上官镇孟庄村213省道西1500米路南（陆合村东490米） | 河南时代盛华环境科技有限公司 | 总投资200万元，环保投资32万元。 | 1. 废气：  施工期：必须严格按照《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办〔2023〕11号）、《滑县2023年碧水保卫战实施方案》（滑环委办〔2023〕12号）文件要求，严格落实工程建设工地扬尘“六个百分之百”措施；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；每天定期不定期洒水，4级以上大风天气严禁作业；落实县环境污染攻坚办发布的重污染天气应急管控要求。  运营期：投料工序二次密闭，废气经集气罩收集由覆膜袋式除尘器处理通过15m高排气筒排放；密炼、开炼工序二次封闭，挤出、硫化工序进出料口设置封闭式负压集气罩，开炼区至挤出区的物料转运通道上方设置集气罩，有机废气采用“水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附和脱附催化燃烧设施”处理通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）橡胶制品制造行业A级企业要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。  2.废水：  施工期：施工废水隔油沉淀后用于施工场地洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于肥田。  运营期：冷却水循环使用，不外排；生活废水经化粪池（10m³）处理后定期清掏沤制农肥。  3.噪声：  施工期：采用低噪声、低振动的设备与方式进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；夜间（22:00至次日6:00之前）禁止施工作业。  运营期：经采取在密炼机、滤胶机、开炼机、挤出机、牵引机等设备上安装减振装置，厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。  4.固体废物：  施工期：建筑垃圾分类处理，钢筋头、废铁、废木板等边角料将其出售，碎砖头等建筑垃圾用于回填或外运至指定的垃圾处置场进行处理，生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处理。  运营期：废过滤网和杂质、废包装袋、边角料、除尘器收集的粉尘和产生的废布袋暂存于30㎡一般固废暂存间，分类处理；废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废液压油、废油桶、含油抹布、废增塑剂桶、喷淋塔废液、喷淋塔废浮油渣、废吸油毡收集后暂存于30m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |