关于2024年4月17日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2024年4月17日－2024年4月19日（3日）。

    电话：0372—8181590

    通讯地址：滑东新区创业大道与欧阳路交叉口东150米路南（456400）

    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设**  **单位** | **项目**  **名称** | **建设**  **地点** | **环境影响评价机构** | **建设项目**  **概况** | **主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1. | 滑县连合建材有限公司 | 年加工2万吨瓷砖胶建设项目 | 河南省安阳市滑县白道口镇民寨村756号 | 河南冠众环境科技有限公司 | 占地面积2500㎡，总投资20万元，环保投资14.3万元 | 1. 废气：水泥仓呼吸孔粉尘经水泥仓顶自带脉冲布袋除尘器处理引入袋式除尘器处理，上料口、分装工序分别二次密闭，经集气罩收集后和混合搅拌工序产生的粉尘利用管道收集至袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒排放；废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准限值、安阳市《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）文件要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中商砼（沥青）搅拌站行业A级标准。  2.废水：车辆冲洗废水经一座20m3的三级沉淀池收集沉淀后循环使用，不外排，生活污水经10m3化粪池处理后由建设单位定期清掏沤制农肥。  3.噪声：经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。  4.固体废物：废包装袋、废减振垫经10m2一般固废暂存间暂存后定期外售；除尘灰定期经布袋密闭收集后，作为原料使用；沉淀池沉渣，定期清掏，作为原料使用，一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一处置。 |