滑环审〔2024〕15号

安阳市生态环境局滑县分局

关于河南连缀再生资源有限公司年产600吨

塑料制品建设项目环境影响

报告表的批复

河南连缀再生资源有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410527MA9LCRYWXH）上报的由河南高晟环保科技有限公司高盼盼（职业资格证书管理号：201905035410000014）主持编制完成的《河南连缀再生资源有限公司年产600吨塑料制品建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于河南省安阳市滑县留固镇双营中街村西经济开发区一号，总投资800万元，环保投资9万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气：加热、挤出、注塑、造型工序二次密闭，废气负压收集后由“UV 光氧催化+活性炭吸附装置”装置净化处理通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）及其2024年修改单要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业A级要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。

2. 废水：冷却废水循环使用定期更换，更换后的废水用于厂区洒水降尘；生活废水依托现有化粪池（10m³）处理后由建设单位定期清掏用于肥田。

3. 噪声：经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

4. 固体废物：废包装物、残次品及边角料经10㎡一般工业固废暂存间暂存后，定期外售；废活性炭、废UV灯管暂存于10㎡危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交环卫部门统一处理。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：VOCs0.2349吨/年。VOCs从河南中照塑业有限公司减排量中倍量替代。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

2024年7月5日

主办：环境影响评价科 督办：环境影响评价科

抄送：滑县环境监察大队、留固镇环保所。

安阳市生态环境局滑县分局办公室 2024年7月5日印发