









滑环审〔2026〕22号


[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]安阳市生态环境局滑县分局
关于河南华力塑胶制品有限公司自产边角料再利用项目生态环境影响报告表的批复

河南华力塑胶制品有限公司：
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _GoBack]你公司（统一社会信用代码：91410526MA3XABKUX1）上报的由河南青盟环保科技有限公司丁秀梅（职业资格证书管理号：20201103541000000006）主持编制完成的《河南华力塑胶制品有限公司自产边角料再利用项目生态环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县慈周寨镇慈一村，不新增占地面积，总投资30万元，环保投资5.7万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：
一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。
二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。
（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。
（三）项目外排污染物应满足以下要求：
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：挤出机二次密闭，废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级绩效指标要求）、《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求及《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》 （安环攻坚办〔2019〕196 号） 相关要求。
2. 废水：冷却水经1m3循环水池循环使用后用于厂区洒水降尘，不外排。
3. 噪声：经采取选用高质量、低噪声设备、安装基础减震、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4. 固体废物：废边角料和不合格品直接返回生产工序再利用。废活性炭依托厂区现有危废暂存间（10m2）暂存后定期交由有资质单位处置。危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（4） 本项目建成后不新增主要污染物排放总量控制指标。
四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。
五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。
六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。
七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。
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主办：环境影响评价与排放管理股  督办：环境影响评价与排放管理股
抄送：综合行政执法大队、慈周寨镇环保所。
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