关于2026年9月14日拟作出的建设项目生态环境影响评价文件
批准决定的公示
  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年9月14日－2026年9月18日（5个工作日）。
电话：0372—8181590
通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的生态建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟审批的建设项目生态环境影响文件
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	1.
	河南华力塑胶制品有限公司
	自产边角料再利用项目
	滑县慈周寨镇慈一村
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]河南青盟环保科技有限公司
	总投资30万元，环保投资5.7万元。
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1. 废气：挤出机二次密闭，废气经集气罩收集至活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级绩效指标要求）、《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）相关要求及《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》 （安环攻坚办〔2019〕196 号） 相关要求。
2. 废水：冷却水经1m3循环水池循环使用后用于厂区洒水降尘，不外排。
3. 噪声：经采取选用高质量、低噪声设备、安装基础减震、厂房隔声降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
[bookmark: _GoBack]4. 固体废物：废边角料和不合格品直接返回生产工序再利用。废活性炭依托厂区现有危废暂存间（10m2）暂存后定期交由有资质单位处置。危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。





